****

**Инструкция по сборке детского беговела**

**Sundays YM-06**

**Внимание!** Перед сборкой убедитесь в наличии всех деталей согласно комплектации:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во** |
| Хомут  | 1 шт. |
| Рама | 1 шт. |
| Руль | 1 шт. |
| Сиденье | 1 шт. |
| Комплект рулевой | 1 шт. |
| Колесо | 2 шт. |
| Заглушки для болтов | 5 шт. |
| Комплект тормозов | 1 шт. |
| Трос тормоза | 1 шт. |
| Рычаг тормоза | 1 шт. |

**Инструменты требующиеся для сборки (не входят в комплект!):**

1. Комплект рожковых ключей 10, 12, 13 мм.
2. Шестигранник 5 мм.
3. Крестовая отвертка (Ph 1)

**Сборка:**

* 1. Смонтируйте чашки рулевой на раму. Рис 1



**Рис 1**

* 1. Вставьте шток вилки в рулевую. Наденьте хомут на шток вилки. Рис 2



**Рис 2**

* 1. Вставьте руль в хомут и зафиксируйте Рис 3

**Рис 3**

* 1. Вставьте болт в хомут на раме, вставьте в хомут сиденье и зафиксируйте гайкой. Рис 4



**Рис 4**

* 1. Вставьте колеса в проушины на раме и вилке и закрутите гайки ключом. Рис 5



**Рис 5**

* 1. Установите заглушки на гайки переднего и заднего колеса. Рис 6

****

**Рис 6**

* 1. Зафиксируйте рычаг тормоза в удобном для ребенка положении. Рис 7



**Рис 7**

* 1. Подсоедините трос к рычагу тормоза. Рис 8



**Рис 8**

* 1. Установите части тормоза на раму. Рис 9

**Рис 9**

* 1. Ослабьте тормозные колодки. Выровняйте положение колодок параллельно ободу. Затяните болт крепления тормозных колодок. Рис 10



**Рис 10**

* 1. Настройте синхронность работы колодок с помощью регулировочных винтов. Для этого, нажимая на рычаг тормоза с помощью отвертки поочередно отжимайте или закручивайте регулировочные винты так, что бы от колодок до обода осталось расстояние 2-3 мм Рис 11



**Рис 11**