Кухонную мойку из нержавеющей стали после каждого использования, рекомендуется протирать насухо, предварительно удалив с поверхности грязь и пятна мягкой губкой. Как минимум еженедельно, мойку из нержавеющей стали следует мыть губкой, используя при этом моющие средства, специально разработанные для ухода за мойками из нержавейки. Как правило, это гели и жидкости.

Кислоты, солевые растворы, средство для чистки серебра оставляют следы на поверхности мойки. При попадании этих веществ на поверхность мойки, необходимо незамедлительно смыть их чистой водой.

Ежемесячно или по мере необходимости нужно использовать средства от известкового налета.
При первых признаках его появления необходимо почистить нержавеющую мойку с помощью специальных средств от известкового налета.

Если по каким-либо причинам мойка сильно загрязнилась, ее следует на несколько часов наполнить водой, в которую нужно добавить уксус. После этого ее можно обработать чистящим средством. Вслед за этим, опять же, ее следует насухо протереть и смазать маслом.

Не оставляйте на долгое время в мойке мокрые чугунные или другие металлические предметы легко поддающиеся ржавчине, так как они оставляют ржавые следы на поверхности мойки.

Для ухода за мойкой НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ агрессивные моющие средства содержащие кислоту, щёлочь, аммиак, а также абразивные вещества, которые могут оставлять следы и царапины. Перед выливанием в мойку кипятка рекомендуется включить проточную холодную воду.