
**Пульт дистанционного управления**

Управление по средствам пульта ДУ всегда имеет преимущество   
перед управлением ножной педалью (при управлении при помощи  
пульта ДУ педаль не работает).

**Для того что бы начать работу с пультом ДУ** :

1. Снимите крышку батарейного отсека пульта ДУ и вставьте   
   две батарейки ААА (LR03).
2. Нажмите кнопку частоты и удерживайте ее 4-6 секунд , затем   
   не отпуская кнопку частоты включите автомобиль. Индикатор   
   на пульте ДУ должен перейти из режима мигания в режим   
   постоянного горения. Это означает что соединение успешно   
   установлено. После каждой замены батареек процедуру  
   надо повторять.

  
Если вы не пользуетесь пультом ДУ в течении 10 секунд, он  
 автоматически отключается.