
*Тент-шатер ПВХ 7х12м*




**СПИСОК ДЕТАЛЕЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Название | Изображение | Кол-во |
| 1 | Оцинкованная труба (1714мм) | 无标题 | 28 |
| 2 | Оцинкованная труба с отверстием (1920мм) | 17 | 4 |
| 3 | Оцинкованная труба (1920мм) | 2 | 38 |
| 4 | Оцинкованная труба (1760мм) | 拉杆 | 14 |
| 5 | Оцинкованная труба (630мм) | 拉杆 | 7 |
| 6 | Угловая стойка (1906мм) | 16 | 4 |
| 7 | Оцинкованная стойка (1906мм) | 6X12-1 | 10 |
| 8 | Оцинкованная труба (1675мм) | 2 | 8 |
| 9 | Оцинкованная труба (845мм) | 拉杆 | 4 |
| 10 | 3-сторонний соединитель (140°) | 4 | 2 |
| 11 | 3-сторонний соединитель (110°) | 4 | 2 |
| 12 | 3-сторонний соединитель (110°) | 4 | 2 |
| 13 | 4-сторонний соединитель (140°) | 四通 | 5 |
| 14 | 4-сторонний соединитель (110°) | 5 | 10 |
| 15 | 3-сторонний соединитель | t | 4 |
| 16 | 4-сторонний соединитель | cross | 10 |


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 3-сторонний соединитель |  | 4 |
| 18 | 3-сторонний соединитель |  | 10 |
| 19 | 3-сторонний соединитель |  | 4 |
| 20 | Крыша |  | 1 |
| 21 | Боковая стенка |  | 12 |
| 22 | Двери |  | 2 |
| 23 | Крючок |  | 48 |
| 24 | Стяжка |  | 24 |

**УСТАНОВКА**


1. Разложите на земле все соединители и стойки, как указано на рисунке. Вставьте две трубы в соединитель и закрепите их с помощью болтов. В отверстие на трубе 1 вставьте стальной крючок и стяжку. Но пока не затягивайте ее.

****

1. Соедините все трубы, начиная с центра. Затем соберите боковой каркас.

****

1. Поднимите одну сторону крыши и вставьте боковые стойки.
2. Положите полотно на крышу.



1. Затем поднимите вторую сторону крыши и вставьте оставшиеся боковые стойки.
2. Навесьте боковые панели.

