|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Квалификационный сертификат изделия**  |  |  | | --- | --- | | **Квалификационный сертификат** | Произведено:  Проверил: |  * Схемы и рисунки настоящего руководства иллюстрируют процесс сборки и работы изделия и могут отличаться от реального изделия. * В руководстве содержится ценная информация, которая может понадобиться вам в дальнейшем, сохраните его.   -11- | **ДЕТСКИЙ ТРЕХКОЛЕСНЫЙ СКУТЕР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ**  Перед использованием внимательно прочтите руководство пользователя  Сохраните руководство для обращения в дальнейшем  Большая круглая фара, сигнальные огни с мелодией  Задний ход  Защита аккумулятора  Протектор с возможностью самовосстановления |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питание изделия осуществляется за счет свинцово-кислотного аккумулятора с возможностью подзарядки. Не разряжайте аккумулятор полностью.  Благодарим вас за выбор детского трехколесного скутера LQ-9981.  Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборе, работе и обслуживанию изделия во избежание травм ребенка и повреждений мотоцикла.  **А. Спецификации**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Возраст | 3-7 лет | Максимальная нагрузка | 20 кг | | Аккумулятор | 6V4,5AH | Габариты | 80х36х52 см | | Время зарядки | 8-12 часов | Скорость | 3 км/ч | | Зарядное устройство | Вход: АС 220V, выход: DC 6V 500mA | | |   **Б. Комплектация**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Серийный номер | Название | Количество | Примечание | | 1 | Корпус | 1 набор |  | | 2 | Передняя панель | 1 шт. |  | | 3 | Руль | 1 набор |  | | 4 | Багажник | 1 набор |  | | 5 | Крепление багажника | 1 шт. |  | | 6 | Сидение | 1 шт. |  |   -1- | * не разряжайте аккумулятор полностью, подзарядка должна вовремя производиться взрослым. Если вы собираетесь убрать мотоцикл на хранение, зарядите аккумулятор полностью и подзаряжайте каждый месяц, чтобы продлить срок службы аккумулятора. * Протирайте мотоцикл сухой мягкой тканью. Пластиковые детали можно полировать с использованием полироли без содержания воска. Не использовать для чистки химические вещества. Не рекомендуется мыть изделие водой с мыльным раствором, а также кататься во время дождя или снега, так как вода может повредить двигатель, электропроводку и аккумулятор. * Отключите питание и поставьте все переключатели в положение OFF (ВЫКЛ), если изделие не используется или находится на хранении. * Не использовать предохранители, кроме рекомендованных изготовителем. * Не вносите изменений в конструкцию изделия, электропроводку. Ремонт и осмотр изделия должен проводиться профессионалами.   -10- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Мотоцикл едет, но звук и свет не работают | 1. Переключатель звука и света исправен? | Нет – замените переключатель. Да – см. п. 2. | | 2. Провода и соединители от руля до аккумулятора исправны? | Соединения проводов должно быть прочными. | | Колеса не крутятся | 1. Приводное колесо поворачивается? | Да – поставьте мотоцикл на землю и попробуйте еще раз. Нет – см. п. 2. | | 1. Проверьте коробку передач – не повреждены ли передачи? | Да – замените коробку передач. | | Мотоцикл часто останавливается во время движения | 1. Мотоцикл перегружен? | Да – максимальная нагрузка 20 кг. | |  | 1. На дороге много неровностей? | Да – кататься на мотоцикле следует на ровной дороге. | |  | 1. Свободно ли поворачиваются колеса? | Нет – отремонтируйте колеса и/или оси. |   Если вы не нашли ответа на свои вопросы, обратитесь к нашему агенту.  **З. Обслуживание**   * Основные части мотоцикла необходимо осмотреть до сборки. Запрещается использование, если аккумулятор, зарядное устройство, проводка, розетки, корпус и прочие части повреждены или неисправны, если болты закручены неплотно или существуют другие потенциальные угрозы безопасности - вплоть до их устранения всех неполадок. * Смазывайте металлические части мотоцикла небольшим количеством смазки после продолжительного использования, чтобы избежать износа деталей и появления ржавчины. * Держите мотоцикл вдали от открытого огня и не оставляйте на долгое время под прямыми лучами солнца. Не храните изделие в перевернутом или наклонном виде. В дождливое время года накрывайте изделие непромокаемой тканью или храните в помещении. * Храните изделие вдали от источников тепла (электроплит, обогревателей), т.к. пластиковые детали могут оплавиться во время зарядки. Не храните изделие вблизи легковоспламеняющихся веществ.   -9- | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 7 | Секция световых сигналов | 1 набор |  | | 8 | Ветровое стекло | 1 набор |  | | 9 | Приборная панель | 1 шт. |  | | 10 | Переднее крыло | 1 шт. |  | | 11 | Колпак переднего колеса | 2 шт. |  | | 12 | Переднее колесо | 1 шт. |  | | 13 | Передняя ось | 1 шт. |  | | 14 | Зарядное устройство | 1 шт. |  | | 15 | Руководство пользователя | 1 шт. |  | | 16 | Пластиковый гаечный ключ | 1 набор |  |   **В. Процесс сборки**  Сборка мотоцикла осуществляется взрослым примерно за 10 минут.  Вам понадобится: отвертка (самодельная)  **Не позволяйте детям играть с мелкими деталями, есть опасность попадания в дыхательные пути. Перед сборкой проверьте количество частей и комплектацию. Сразу уберите пластиковые элементы упаковки, не давайте их детям, чтобы избежать удушения.**   |  |  | | --- | --- | | 1. **Сборка переднего колеса**   C:\Users\MKopteva\Desktop\1.png | * Наденьте колпаки с обеих сторон колеса. * Вставьте переднюю ось в специальные отверстия вилки. * Наденьте шайбы с обеих сторон колеса. * Наденьте шайбы с обоих концов передней оси. * Закрутите гайки пластиковым гаечным ключом. |   -2- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | * Наденьте крыло на рулевую ось в передней стороны | 1. **Сборка переднего крыла** |  |  |  | | --- | --- | | 1. Сборка переднего крыла, приборной панели и ветрового стекла | * Закрепите ветровое стекло на рулевой группе тремя шайбами и саморезами. * Закрепите рулевую группу на рулевой оси тремя шайбами 3х10 и саморезами. * Поместите приборную панель на рулевую группу, как показано на рисунке и закрепите. |   -3- | **Ж. Проблемы и решения**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Проблема | Возможные причины | Способы решения | | Двигатель не работает. | 1. Предохранитель перегрузки сработал? (Находится под сидением) | Да – Мотоцикл перегружен или использовался не по назначению. Работа двигателя будет восстановлена автоматически через 5-20 минут. Нет – см. следующий пункт. | |  | 1. Правильно ли подсоединена педаль газа? | Нет – отремонтируйте педаль газа. Да - см. следующий пункт. | |  | 1. Плотно и приварена проводка к входам двигателя? | Нет – приварите проводку; да - см. следующий пункт. | |  | 1. Плотно ли присоединены провода к двигателю? | Нет – соедините провода. Да - см. следующий пункт. | |  | 1. Работает ли двигатель, если он подсоединен к аккумулятору напрямую? | Нет – замените двигатель. Да – проводка требует профессионального ремонта. Обратитесь в центр обслуживания или к нашему агенту/дилеру. | | Мотоцикл не едет вперед или назад. | 1. Проверьте вольтаметром переключатель Вперед/Назад. Исправен ли он? | Нет – замените переключатель. Да - см. следующий пункт. | |  | 1. Правильно ли соединены проводка и переключатель Вперед/Назад? | Нет – соедините провода. Да – проводная панель неисправна. Обратитесь к нашему агенту/дилеру. | | Мотоцикл едет слишком медленно. | 1. Заряд аккумулятора превышает 6В? | Нет – зарядите аккумулятор. Да - см. следующий пункт. | |  | 1. Увеличится ли скорость, если двигатель подсоединить напрямую к аккумулятору? | Да - проводная панель неисправна. Обратитесь к нашему агенту/дилеру. Нет - см. следующий пункт. | | Аккумулятор не заряжается | 1. Соединители аккумулятора прилегают неплотно или не подключены? | Да - соедините провода. Нет - см. следующий пункт. | |  | 1. Нагревается ли аккумулятор во время зарядки? | Нет – Зарядное устройство неисправно, замените его. |   -8- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | C:\Users\MKopteva\Desktop\2.png | 1. Аварийный сигнал звучит при нажатии кнопки аварийного сигнала; музыка звучит при нажатии кнопки включения музыки. 2. Мотоцикл едет вперед или назад в соответствии с положением переключателя Вперед/Назад. 3. Разъем зарядки: прочтите пункт **Г. Зарядка**. |   **Е. Схема проводки**  **C:\Users\MKopteva\Desktop\3.png**  -7- | |  |  |  | | --- | --- | --- | | * Вставьте провода светового сигнала через отверстия в багажнике. * Закрепите световой сигнал двумя шайбами 3х10 и саморезами. * Зафиксируйте крепление багажника четырьмя шайбами 3х10 и саморезами. * Соедините две части багажника, как показано на рисунке. * Соедините провода светового сигнала и провода корпуса. * Вставьте багажник и тормоза в пазы на корпусе. * Зафиксируйте двумя шайбами 3х10 и саморезами. | | 1. **Сборка багажника и тормозов** | | 1. **C:\Users\MKopteva\Desktop\4.pngСборка рулевой секции** | * Вставьте болт в отверстие корпуса. * Закрутите болт по часовой стрелке пластиковым ключом. | | | * Подведите красный провод к соединителю аккумулятора с красной отметкой. * Подведите черный провод к соединителю аккумулятора с черной отметкой. * Закрепите сидение саморезом 4х12. * Важно! Сборка завершена. Зарядите аккумулятор перед использованием. | 1. **Сборка сидения и подведение проводов к соединителям аккумулятора** | |   -4- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Г. Зарядка**  C:\Users\MKopteva\Desktop\5.png |   **C:\Users\MKopteva\Desktop\6.png**  **Важно! Данное изделие имеет функцию защиты во время зарядки. Во время зарядки другие функции не работают.**   * Питание изделия должно быть выключено во время зарядки. * Перед первым использованием аккумулятор заряжается 4-6 часов. Никогда не заряжайте аккумулятор дольше 10 часов. * Если скорость мотоцикла гораздо ниже нормы, требуется подзарядка. * Каждый раз после использования заряжайте аккумулятор в течение 8-12 часов. Никогда не оставляйте аккумулятор в сети дольше 20 часов.  1. Вставьте вилку зарядного устройства в разъем зарядки, как показано на рис. 7. 2. Вставьте другую вилку зарядного устройства в стенную розетку. 3. Не вставляйте в разъем металлические предметы во избежание короткого замыкания и повреждения разъема.   -5- | **Д. Рекомендации по использованию**  **Меры безопасности:**  **Объясните нижеописанные меры безопасности своему ребенку и его товарищам, убедитесь, что дети их поняли.**   * Не оставляйте детей без присмотра на мотоцикле. * Езда на мотоцикле разрешается только в защитном шлеме. * Ребенок на мотоцикле должен находиться обутым. * Ездить на мотоцикле разрешается только в сидячем положении. * Кататься на мотоцикле разрешается только в безопасном месте: в саду, на детской площадке. * Кататься на мотоцикле разрешается только на ровной, твердой поверхности. Не катайтесь на мотоцикле в опасных местах, таких как:   А. По ямам, на краю оврагов, вблизи рек, на газоне, на подъеме или спуске.  Б. На шоссе, на проезжей части, в пешеходной зоне.  В. В местах с большим количеством препятствий. Это может окончится травмами или повреждениями мотоцикла.  Г. Прочих опасных местах.   * Кататься на мотоцикле разрешается только в дневное время, не разрешайте детям кататься в сумерках, так как дети не знают, как вести себя при появлении внезапных препятствий или авариях. * Не разрешается кататься на мотоцикле на улице во время дождя или снега. * Переключать скорость можно только при полной остановке мотоцикла. * Соблюдайте возрастные и весовые ограничения, не перегружайте мотоцикл, не сажайте на него малолетних детей. * Не меняйте конструкцию мотоцикла или проводки. * Регулярно проверяйте соединения проводов. * Проверяйте состояние всех частей мотоцикла во избежание непредвиденных ситуаций. * Не позволяйте детям дотрагиваться до колес и подходить близко к движущемуся мотоциклу.   -6- |