
|  |
| --- |
| Наименование изделия |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ** |
|  |
| **Производитель**:  Общество с ограниченной ответственностью «Стеклоконтакт»  ул. Белорусская, 51 224025 Республика Беларусь |

**Вспомогательные инструменты, необходимые для монтажа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Рулетка 3 метра** | **Маркер, карандаш** | **Уровень** | **Дрель, шуруповерт** |
|  |  |  |  |
| **Сверло по плитке, бетону** | **Набор отверток** | **Силикон** | **Пилка по металлу** |
|  |  |  |  |

**Комплектация изделия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «1» |  | Панель стеклянная (Стекло закаленное 8мм) |
| «2» |  | Профиль установочный с уплотнителем |
| «3» |  | Заглушка профиля установочного |
| «4» |  | Шуруп 5шт. |
| «5» |  | Дюбель 5шт. |
| «6» |  | Монтажная пластина |
| «7» |  | Штанга стабилизирующая 1шт. |

****

**1. Монтаж профиля установочного «2»**

1.1. Выбрать место установки стеклянной панели «1»

\*Расстояние от противоположной стены до плоскости стеклянной панели «1» не должно превышать 1000мм

1.2. Приложить основание профиля установочного «2» к стене, выровняв его в вертикальной плоскости с помощью уровня

1.3. Разметить места сверления отверстий в стене под дюбель «5» через просверленные монтажные отверстия в профиле установочном «2»

1.4. Просверлить размеченные отверстия под дюбеля «5» сверлом соответствующего диаметра

1.5. Вставить дюбеля «5» в просверленные отверстия

1.6. Приложить профиль и прикрутить его к стене с помощью шурупов «4»

1.7. Вставить уплотнитель в основание профиля установочного «2»

**2. Монтаж стеклянной панели «1»**

2.1. Разместить монтажные пластины «6» на полу в месте установки стеклянной панели «1»

2.2. Поставить вертикально стеклянную панель «1» на монтажные пластины «6»

2.3. Смочить торец стекла водой и вставить стеклянную панель «1» до упора в профиль установочный «2»

2.4. Обрезать выступающие за края стекла части монтажной пластины «6»

2.5. Установить декоративную заглушку «3» на торце профиля установочного «2»

**3. Монтаж штанги стабилизирующей «7»**

3.1. Отрезать трубу штанги стабилизирующей согласно схеме:



3.2. Определить место крепления к стене штанги стабилизирующей «7» в собранном виде

3.3. Просверлить отверстия под дюбель «5» сверлом соответствующего диаметра

3.4. Смонтировать штангу стабилизирующую, закрепив последовательно её элементы к стене и панели стеклянной «1»

**ВНИМАНИЕ!!!**

**После монтажа заполнить санитарным герметиком зазоры между стеклом и полом, профилем установочным и стеной.**