**Указания по сборке полки навесной ПНП и ПНС.**

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указаниям настоящей инструкции. Предприятие-изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.

|  |  |
| --- | --- |
| **полка навесная ПНП.**  скан 1.jpg  1  2  1  2 | **полка навесная ПНС.**  скан 2.jpg  2  1  2  1 |

Для сборки изделия необходим следующий инструмент: крестовая отвертка, ключ-шестигранник 4 мм (входит в комплект изделия). Для крепления изделия потребуется ударная дрель и сверло с двердосплавной напайкой диаметром 6 мм.

Стяните (скрутите) горизонтальные детали **1** с вертикальными **2** через отверстия при помощи евро-стяжек (конфирмат) **А**, наклейте декоративную наклейку **В**. Прикрутите подвес **Г** двумяшурупами **Б.**

**Комплектность поставки.**

Фурнитура, метизы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение на схеме | Наименование | Кол-во шт. |
| А | Евро-стяжка (конфирмат) | 8 |
| Б | Шуруп 4х30 | 4 |
| В | Декоративная наклейка | 8 |
| Г | Подвес | 2 |
|  | ключ-шестигранник 4 мм | 1 |
|  | Дюбель диаметр 6 мм | 2 |
|  | Шуруп 4х45 | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение на схеме | наименование | Кол-во  Шт. |
| 1 | Деталь горизонтальная (полик) | 2 |
| 2 | Деталь вертикальная (перегородка) | 2 |

**Указания по сборке полки навесной ПНП и ПНС.**

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указаниям настоящей инструкции. Предприятие-изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.

|  |  |
| --- | --- |
| **полка навесная ПНП.**  скан 1.jpg  1  2  1  2 | **полка навесная ПНС.**  скан 2.jpg  2  1  2  1 |

Для сборки изделия необходим следующий инструмент: крестовая отвертка, ключ-шестигранник 4 мм (входит в комплект изделия). Для крепления изделия потребуется ударная дрель и сверло с двердосплавной напайкой диаметром 6 мм.

Стяните (скрутите) горизонтальные детали **1** с вертикальными **2** через отверстия при помощи евро-стяжек (конфирмат) **А**, наклейте декоративную наклейку **В**. Прикрутите подвес **Г** двумяшурупами **Б.**

**Комплектность поставки.**

Фурнитура, метизы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение на схеме | Наименование | Кол-во шт. |
| А | Евро-стяжка (конфирмат) | 8 |
| Б | Шуруп 4х30 | 4 |
| В | Декоративная наклейка | 8 |
| Г | Подвес | 2 |
|  | ключ-шестигранник 4 мм | 1 |
|  | Дюбель диаметр 6 мм | 2 |
|  | Шуруп 4х45 | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение на схеме | наименование | Кол-во  Шт. |
| 1 | Деталь горизонтальная (полик) | 2 |
| 2 | Деталь вертикальная (перегородка) | 2 |