**Домашний ультразвуковой очиститель**

**VGT-800/VGT-2000/VGT-1000**

**Руководство пользователя**

**Основные характеристики**

* Используйте водопроводную воду для очистки
* Результат виден невооружённым глазом
* Влагонепроницаемый корпус обеспечивают безопасную и долговременную работу
* Автоматическое выключение после 3 минут (для модели VGT-800)
* 5 рабочих циклов, регулируемых при помощи дисплея (для моделей VGT-2000/1000)
* Функция дегазации для улучшения качества очистки (для модели VGT-2000)
* Новая функция для очистки CD, VCD, DVD и других дисков (VGT-1000)

Ультразвуковая чистка чрезвычайно эффективна при удалении загрязнений и глубоко въевшихся пятен, в то время как чистка таких загрязнений ручным способом становится трудоёмким процессом. Ультразвук используется для очищения различных инструментов и механических деталей, таких как карбюраторы, возвращая их практически в новое состояние, не повреждая хрупкие части.

**Меры предосторожности**

Храните аппарат в недоступном для детей месте!

**Для предупреждения ситуаций, опасных для жизни, ознакомьтесь с нижеследующими инструкциями.**

1. Не пользуйтесь аппаратом в сыром месте.
2. Ни в коем случае не погружайте аппарат или шнур электропитания в воду или другую жидкость.
3. Не прикасайтесь мокрыми руками к вилке, особенно при включении или выключении её из розетки.
4. Не прикасайтесь к аппарату, если он упал в воду во время работы. Сперва извлеките вилку из розетки.
5. Не распыляйте воду или другие жидкости на аппарат.
6. Не пользуйтесь аппаратом без соответствующего заземления.
7. При извлечении вилки из розетки держитесь за саму вилку, а не за шнур.
8. Аккуратно обращайтесь со шнуром. Не пользуйтесь аппаратом, если шнур или вилка имеют повреждения.
9. Следует извлекать вилку из розетки в следующих ситуациях:
	1. Если произошёл сбой в работе
	2. До того, как будете чистить аппарат
	3. Если не предполагаете использовать аппарат долгое время
10. Никогда не оставляйте включенный в розетку аппарат без присмотра.
11. Не разбирайте самостоятельно аппарат, делайте это только у соответствующих специалистов.
12. Не используйте прибор без жидкости в ёмкости. Каждый раз проверяйте, чтобы уровень жидкости не превышал указанный максимальный уровень.
13. Не ставьте устройство на мягкую поверхность, когда вентиляторы могут быть заблокированы.
14. Храните аппарат вдали от тепла, ставьте только на сухую, горизонтальную поверхность.
15. Не пользуйтесь аппаратом без жидкости в ёмкости, иначе это может привести к повреждениям аппарата.

**Предупреждение**

1. Не рекомендуется использовать для чистки предметов, которые могут выцвести, пропитаться водой или легко испортиться. Незакреплённые части, деликатные и инкрустированные предметы могут деформироваться под воздействием ультразвуковых вибраций. Например, полудрагоценные камни, одежда, изделия из кожи, деревянные изделия, бижутерия или мягкие камни (жемчуг, опал, бирюза, коралл, изумруд и т.д.).
2. Не помещайте сотовые телефоны и водопроницаемые часы в ёмкость для очистки.
3. Не помещайте стеклянные рамы или декоративные детали, сделанные из панциря черепахи или абалона.
4. При очистке мелких предметов, сперва поместите их в пластмассовую корзину, а затем в ёмкость.

**Примеры предметов, разрешённых для чистки**

1. Украшения (цепочки, кольца, серёжки, браслеты и т.д.)
2. Очки и часы (очки, корректирующие зрение, солнечные очки, наручные часы на ремешке)
3. Предметы личного пользования (расчёски, головки бритв, вставные зубы, детские предметы и т.д.)
4. Канцелярские принадлежности (печатающие головки, вставные картриджи, затвор и т.д.)
5. Металлические предметы (старинные монеты, фигурки, маленькие части и т.д.)
6. Посуда (вилки, ножи, ложки, чашки и т.д.)

**Компоненты аппарата и аксессуары для модели VGT-800**

Крышка

Окно просмотра

Ёмкость из нержавеющей стали

Держатель для часов

Корзина

Кнопка включения «ON»

Кнопка выключения «OFF»

Кнопка сброса «RESET»

**Указания по эксплуатации:**

1. Откройте крышку и наполните водой ёмкость из нержавеющей стали.

**ВНИМАНИЕ!** Работа аппарата без воды может повредить его!

1. Поместите предметы в воду. Они должны быть полностью покрыты водой. Не превышайте указанный максимальный уровень воды.
2. Закройте крышку, подключите аппарат в сетевую розетку. Нажмите кнопку включения «ON». При включённом аппарате загорается красный индикатор и горит 180 секунд. После окончания этого периода индикатор гаснет, и аппарат перестаёт работать.

**ВНИМАНИЕ!** Во время осуществления очистки аппарат будет гудеть, это означает, что аппарат работает. Не используйте аппарат непрерывно более 1 часа.

1. Нажмите кнопку сброса «RESET» для очередного запуска аппарата на 3 минуты. Нажмите кнопку выключения «OFF» для прекращения работы.
2. После окончания очистки извлеките вилку из розетки, откройте крышку и достаньте предметы. Затем вылейте грязную воду из ёмкости, почистите и протрите ёмкость.

**Компоненты аппарата и аксессуары для модели VGT-2000**

Крышка

Окно просмотра

Ёмкость из нержавеющей стали

Держатель для часов

Корзина

Цифровой дисплей времени

Кнопка дегазации «DEGAS»

Кнопка времени «TIME»

Кнопка включения/выключения «ON/ OFF»

**Указания по эксплуатации:**

1. Откройте крышку и наполните водой ёмкость из нержавеющей стали

**ВНИМАНИЕ!** Работа аппарата без воды может повредить его!

1. Поместите предметы в воду. Они должны быть полностью покрыты водой. Не превышайте указанный максимальный уровень воды.
2. Закройте крышку, подключите аппарат в сетевую розетку. На дисплее появится время 180, это время по умолчанию.
3. Нажмите на кнопку включения/выключения «ON/ OFF», чтобы запустить работу на 180 секунд по умолчанию.

**ВНИМАНИЕ!** Во время осуществления очистки аппарат будет гудеть, это означает, что аппарат работает. Не используйте аппарат непрерывно более 1 часа.

1. Нажмите на кнопку времени «TIME», чтобы установить время работы. Есть 5 рабочих циклов: 180 секунд, 280 секунд, 380 секунд, 480 секунд, 90 секунд.
2. Нажмите кнопку дегазации «DEGAS», чтобы запустить соответствующий режим. Дегазации автоматически прекратится через 300 секунд. Если необходимо остановить этот режим до автоматического отключения, нажмите ещё раз кнопку «DEGAS».
3. Когда время работы закончится, на дисплее появится «886». Аппарат прекратит работу, и затем на дисплее появится «HI».
4. После окончания очистки извлеките вилку из розетки, откройте крышку и достаньте предметы. Затем вылейте грязную воду из ёмкости, почистите и протрите ёмкость.

**Компоненты аппарата и аксессуары для модели VGT-1000**

Окно просмотра

Крышка

Ёмкость из нержавеющей стали

Кнопка сброса «RESET»

Корзина

Кольцо-держатель для дисков

Держатель для дисков

Кнопка времени «TIME»

Кнопка включения/выключения «ON/ OFF»

**Указания по эксплуатации:**

1. Откройте крышку и наполните водой ёмкость из нержавеющей стали

**ВНИМАНИЕ!** Работа аппарата без воды может повредить его!

1. Поместите предметы в воду. Они должны быть полностью покрыты водой. Не превышайте указанный максимальный уровень воды.
2. Закройте крышку, подключите аппарат в сетевую розетку. На дисплее появится «HI».
3. Нажмите на кнопку включения/выключения «ON/ OFF», чтобы запустить работу на 180 секунд по умолчанию.

**ВНИМАНИЕ!** Во время осуществления очистки аппарат будет гудеть, это означает, что аппарат работает. Не используйте аппарат непрерывно более 1 часа.

1. Нажмите на кнопку времени «TIME», чтобы установить время работы Есть 5 рабочих циклов: 180 секунд, 280 секунд, 380 секунд, 480 секунд, 90 секунд.
2. Нажмите кнопку сброса «RESET» для очередного запуска аппарата на 3 минуты.
3. Во время работы нажмите кнопку включения/выключения «ON/ OFF» для прекращения работы аппарата.
4. Когда время работы закончится, на дисплее появится «886». Аппарат прекратит работу и затем на дисплее появится «HI».
5. После окончания очистки извлеките вилку из розетки, откройте крышку и достаньте предметы. Затем вылейте грязную воду из ёмкости, почистите и протрите ёмкость.

**Общие методы очистки**

**Общая очистка** – использование только водопроводной воды. Вода должна полностью покрывать предметы, но при этом не должна превышать указанный максимальный уровень.

**Усиленная очистка** – когда предметы сильно загрязнены, добавьте 1-2 капли посудомоечного средства в воду для улучшения результата очистки.

**Крупногабаритные предметы**  – очищать такие предметы стоит по частям.

**Ультраочистка** – когда требуется интенсивная очистка, используйте сначала метод «усиленной очистки», затем смените воду и повторите этот метод до тех пор, пока предметы не будут полностью чистыми.

**Уход и обеспечение рабочего состояния**

1. Проверяйте соединение вилки и шнура.
2. Не пользуйтесь аппаратом непрерывно в течение долгого времени.
3. Не допускайте механического воздействия на аппарат и ударов. С осторожностью перемещайте его.
4. Протирайте кожух аппарата и ёмкость сухим полотенцем, прежде чем убрать его после использования.
5. Храните аппарат в прохладном, сухом месте.

**Стандартные технические характеристики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | VGT-800 | VGT-2000 | VGT-1000 |
| Размер ёмкости (Д\*Ш\*В), мм | 155\*95\*52 | 155\*95\*52 | 150\*130\*50 |
| Общий размер (Д\*Ш\*В), мм | 200\*140\*125 | 200\*140\*125 | 200\*175\*145 |
| Объём ёмкости (мл) | 600 | 600 | 750 |
| Мощность (Вт) | 35 | 35 | 35 |
| Частота (кГц) | 40 |
| Таймер (мин) | Автоматическое отключение после3 мин | 180с→280с→380с→480с→90с→180с… |
| Электропитание | AC100~120В, 60Гц/AC220~240В, 50Гц |
| Вес нетто (кг) | 0,84 | 0,86 | 1,1 |
| Вес брутто (кг) | 1,1 | 1,12 | 1,4 |