**Инструкция по сборке акриловой ванны**

**Инструкция по сборке акриловой ванны AQUATEK, коллекция Eco-friendly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Мия 150/160/170 | Дива | Ума |
| **Комплектации ванны** | | | |
| Чаша ванны | 1 | 1 | 1 |
| **Комплектации каркаса** | | | |
| Рама (опора) | 1 | 1 | 1 |
| Ножка опорная | 4 | 4 | 7 |
| Саморез 4,2\*16 | 5 | 8 |  |
| Саморез 4,2\*41 |  |  | 6 |
| **Комплектация фронтальной панели** | | | |
| Экран фронтальный | 1 | 1 | 1 |
| Гайка М 10 | 4 | 6 |  |
| Шайба М 10 | 4 | 6 |  |
| Саморез 4,1\*13 | 6 | 14 | 16 |
| Саморез 4,1\*19 |  |  | 6 |
| Декоративные заглушки + шуруп | 2 | 3 | 3 |
| Крепление экрана | 3 | 7 | 3 |
| Крепление экрана уголок | 2 | 3 | 8 |

Для установки акриловой ванны необходимо:

Завершить все отделочные и ремонтные работы в ванной комнате.

Обеспечить подводы воды к смесителю.


Обеспечить канализационный отвод.

Убрать строительный мусор и посторонние предметы.


**Монтаж опорной конструкции.**

Переверните ванну верх дном. !!! ***Не забудьте постелить под неё ткань или картон.*** Положите опорную контсрукцию на дно ванны, так чтобы конструкция не выступала за габариты бортов ванны. **Саморезами 5х16 (для ванны Ума 4,2\*41) зафиксируем каркас ко дну ванны.** В крайние отверстия опорной конструкции установите опорные ножки. **Приставляем ванну к стене и регулируем ножки так, что бы борта ванны стояли строго горизонтально.****Делать уклоны для слива воды не нужно, все уклоны заложены в конструкции акриловой ванны.**

*МИЯ 150/160/170*

******

*ДИВА*

******

*УМА*

******

**Монтаж фронтальной панели.**

**Если Ваша ванна комплектуется декоративным экраном, при регулировке ножек необходимо учесть высоту экрана.** Установите крепление экрана на закладные детали, которые находятся под бортом ванны и зафиксируйте крепления при помощи саморезов. Внимание! При установке крепления предусмотреть расстояние до борта ванны, которое ровно толщине фронтальной панели. Затем фиксируем саморезами и декоративными накладками.

**МИЯ 150/160/170**




**ДИВА**

****

**УМА**


****

Вставляем панель между креплением и бортом ванны.



Затем фиксируем саморезами к креплению и устанавливаем декоративные накладки с лицевой стороны ванны.

**МИЯ 150/160/170; ДИВА**



**УМА**

****

Ванна готова к установки.



[](http://www.aquatek-rf.ru/assets/images/products/150/d1.png)

[](http://www.aquatek-rf.ru/assets/images/products/154/new-bath-tz2-2.jpg)

**Внимание!**

* **Акриловые ванны нельзя заштукатуривать или закладывать плиткой. Ванна должна быть установлена так, что бы её можно было демонтировать, не повредив стены.**
* Производитель оставляет за собой право вносить технические

изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики

изделия, без предварительного уведомления!