**Указания по сборке тумбы для обуви Элана** (4.50т, 4.60т, 4.70т, 4.80т,4.90т,3.50т, 3.60т, 3.70т, 3.80т, 3.90т, 2.50т, 2.60т, 2.70т, 2.80т2.90т).

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указаниям настоящей инструкции. Предприятие-изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.

Для сборки изделия необходим следующий инструмент: крестовая отвертка, молоток. **Видеоинструкция на сайте: tum.by**

**Рис. 1 Сборка корпуса тумбы**

Отверстие для Крепления к стене

**Комплектность поставки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение на схеме | наименование | Кол-во  Шт. |
| 1 | крышка | 1 |
| 2 | боковая стенка | 2 |
| 3 | царга, цоколь | Согласно модели 3-4 |
| 4 | фасад | Согласно модели  2-4 |
| 5 | Вкладыш большой | Согласно модели  4-8 |
| 6 | Вкладыш малый | Согласно модели  2-4 |
| 7 | ДВП (задняя стенка) | Согласно модели |

1

**4 001.jpg**

2


2

3

**Сборка**

1. Установите фурнитуру на боковые стенки 2 **рис.1.**
2. Соберите корпус тумбы.
3. Выставив диагональ тумбы прибейте заднюю стенку (толевым гвоздем с шагом 10 сантиметров).

**Рис. 2 Сборка механизма обувницы.**

****

4

5

1. **Соберите** механизм обувницы **рис. 2.**

**а.** Скрутите механизм обувницы с малым вкладышем **6** шурупом 3,5х30.

**б**. Прикрутите фасад **4** шурупом 4х16 к механизму обувницы .


**4 001.jpgв**. Прикрутите вкладыш большой **5** шурупом 3,5х30 к механизму обувницы с тыльной стороны.

**4 001.jpg**

6

**Рис. 3 Крепление механизма обувницы к тумбе**

1. Вставьте собранный механизм обувницы в корпус тумбы установите втулки **Б**  и зафиксируйте их евровинтом.
2. Прикрутите вкладыш большой **5** шурупам 3,5х30 к механизму по центру.
3. Прикрутите ручку к фасаду **4** шурупам 4х45.
4. Вкрутите регулируемый подпятник.
5. При необходимости подрежьте плинтус или бок тумбы для плотного прилегания тумбы к стене, закрепите тумбу к стене дюбель гвоздем (входит в комплектацию) предварительно просверлив отверстие диаметром 6 мм в верхней задней царге.

**Фурнитура, метизы (кол-во согласно модели)**

|  |  |
| --- | --- |
| Обозначение на схеме | Наименование |
|  | Шток Эксцентрика **А** |
|  | Эксцентрик **Б** |
|  | шкант |
|  | стопор |
|  | Втулка **А** |
| 4 001.jpg | втулка **Б** |
| 2 001.jpg | Регулируемый подпятник |
| 4 001.jpg | евровинт |
| 4 001.jpg | шуруп 4х16 |
| 2 001.jpg | шуруп 3,5х30 |
| 2 001.jpg | шуруп 4х45 |
| 2 001.jpg | гвоздь толевый |
| 2 001.jpg | ручка р-р 128 |
| shkaf-na-lodgiu-2-b.jpg | Обувница двухсекционная |
| 2 001.jpg | Дюбель гвоздь диаметр 6мм |

7

**ВНИМАНИЕ!:**  
**Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные** **изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных** **на повышение качества и долговечности изделий.**