

 **Набор мебели для прихожей «ЛАРА» КМ-052.00.**

Секция в прихожую ЛАРА СП1-45

**РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ**

*** 1.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ.***

 1.1 Перед началом сборки изучите настоящую инструкцию, проверьте комплектность изделий в каждом упаковочном месте (пакете, мешке) согласно инструкции.

1.2 Для удобства и качественной сборки потребуются усилия двух сборщиков. Место для сборки должно быть достаточно свободным с ровной площадкой.

1.3 Скомплектуйте все детали, фурнитуру и метизы согласно инструкции по каждому изделию. Приготовьте рабочий инструмент (молоток, шуруповерт (отвертку), шило,).

1.4 Соблюдайте очередность сборочных операций:- установите по месту фурнитуру на каждой детали;

 - соберите корпус шкафа на стяжках и шкантах; задние стенки (20, 21) крепить при помощи гвоздя (д), выдержав прямые углы (разность диагоналей не более 1 мм); - установите корпус шкафа по месту и отрегулируйте опоры (Е);

 - закройте заглушками видимые головки стяжек; - установите ручку (И) на дерь; - установите по месту двери и отрегулируйте;

 1.5 Соблюдайте осторожность:

 - при установке шкантов в глухие отверстия на торцах деталей: при сильных ударах молотков возможно растрескивание материала;

**2.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ.**

2.1 Мебель нужно разместить в помещении так, что бы на изделия не попадали прямые солнечные лучи, отопительные приборы находились не ближе 30 см. При ослаблении соединений деталей необходимо их подтянуть. Освежать и протирать облицованные поверхности и зеркало необходимо только специально предназначенными для этого средствами. Категорически запрещено пользоваться агрессивными жидкостями (спиртом, растворителями и т.п.).

**3.ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРИТЕНЗИЙ.**

Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением копии товарного чека. Претензии от покупателя принимаются торговыми организациями в течение гарантийного срока -24 месяцев со дня приобретения. Претензии не принимаются по дефектам, возникшим по причине не соблюдения покупателем правил по сборке, эксплуатации и уходу за мебелью.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **А 24 шт.**шкант.jpg | **Б 46 шт.**конфирмат1.jpg | **Г 2 шт**3820[1].jpg |
|  **В 1 шт.****D:\OLD_D\Шкафы\Инструкции\Фурнитура\вешалка.jpg** | **Ж 8 шт.**Петля.jpg | **З 2 шт**3821[1].jpg |
| **д**гвоздь.jpg**86 шт.** | **Е 6 шт** | **Н 1 к-т** |
| **И**ручка.jpg**4 шт.**  | **М 3,5х16 - 56 шт**шуруп.jpg | **К 4 шт.**полкодержатель.jpg |



**Сема сборки.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование детали | По-зи-ция | **Размеры** | К-воШт |
| длина | ширина |
| 1 | Стенка горизонтальная | 1 | 1100 | 450 | 1 |
| 1 | Стенка вертикальная | 2 | 2150 | 450 | 1 |
| 1 | Стенка вертикальная | 3 | 2150 | 450 | 1 |
| 1 | Стенка горизонтальная | 4 | 1100 | 450 | 1 |
| 1 | Перегородка вертикальная | 5 | 568 | 200 | 1 |
| 1 | Полка разделительная | 6 | 568 | 430 | 2 |
| 1 | Дверь | 7 | 2144 | 280 | 2 |
| 1 | Перегородка горизонтальная | 8 | 484 | 450 | 1 |
| 1 | Перегородка горизонтальная | 9 | 484 | 100 | 1 |
| 1 | Стенка горизонтальная | 10 | 500 | 450 | 1 |
| 1 | Стенка вертикальная | 11 | 950 | 450 | 1 |
| 1 | Дверь | 12 | 500 | 478 | 1 |
| 1 | Фасад выдвижного ящика  | 13 | 478 | 140  | 1 |
| 1 | Стенка боковая ящика | 14 | 400 | 100 | 2 |
| 1 | Стенка передняя ящика | 15 | 426 | 100 | 2 |
| 1 | Полка | 16 | 480 | 430 | 1 |
| 1 | Стенка вертикальная | 17 | 1184 | 500 | 1 |
| 1 | Полка | 18 | 500 | 250 | 2 |
| 1 | Стенка задняя | 20 | 2180 | 595 | 1 |
| 1 | Стенка задняя | 21 | 980 | 500 | 1 |
| 1 | Дно ящика | 22 | 440 | 400 | 1 |

Установить ругулируемые опоры.



Соберите корпус шкафа.









 Схема сборки дверей







Схема регулировкики дверей



