

 **Набор мебели для прихожей «ЛАРА» КМ-052.00.**

Тумба для обуви ЛАРА ТП1

**РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ**

 ***1.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ.***

 1.1 Перед началом сборки изучите настоящую инструкцию, проверьте комплектность изделий в каждом упаковочном месте (пакете, мешке) согласно инструкции.

1.2 Для удобства и качественной сборки потребуются усилия двух сборщиков. Место для сборки должно быть достаточно свободным с ровной площадкой.

1.3 Скомплектуйте все детали, фурнитуру и метизы согласно инструкции по каждому изделию. Приготовьте рабочий инструмент (молоток, шуруповерт (отвертку), шило,).

1.4 Соблюдайте очередность сборочных операций:

 - установите по месту фурнитуру на каждой детали;

 - соберите корпус тумбы на стяжках и шкантах; задние стенки (10) крепить при помощи гвоздя (д), выдержав прямые углы (разность диагоналей не более 1 мм);

 - установите корпус тумбы по месту и отрегулируйте опоры (Е);

 - закройте заглушками видимые головки стяжек;

 - установите на полкодержатели (К) съемную полку;

 - установите ручку (И) на дерь;

 - установите по месту двери и отрегулируйте;

 1.5 Соблюдайте осторожность:

 - при установке шкантов в глухие отверстия на торцах деталей: при сильных ударах молотков возможно растрескивание материала;

**2.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ.**

2.1 Мебель нужно разместить в помещении так, что бы на изделия не попадали прямые солнечные лучи, отопительные приборы находились не ближе 30 см. При ослаблении соединений деталей необходимо их подтянуть. Освежать и протирать облицованные поверхности и зеркало необходимо только специально предназначенными для этого средствами. Категорически запрещено пользоваться агрессивными жидкостями (спиртом, растворителями и т.п.).

**3.ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРИТЕНЗИЙ.**

|  |  |
| --- | --- |
| **А 8 шт.**шкант.jpg | **Б 8 шт.**3820[1].jpg |
|  **В 8 шт.**3821[1].jpg | **Ж 2 шт.**Петля.jpg |
| **д**гвоздь.jpg**20 шт.** | **Е 4 шт** |
| **И**ручка.jpg**1 шт.** | **К 4 шт.**полкодержатель.jpg |
|  | **М 3,5х16 - 20 шт**шуруп.jpg |

Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением копии товарного чека. Претензии от покупателя принимаются торговыми организациями в течение гарантийного срока -24 месяцев со дня приобретения. Претензии не принимаются по дефектам, возникшим по причине не соблюдения покупателем правил по сборке, эксплуатации и уходу за мебелью.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Па-кет | Наименованиедетали | Пози-ция | Габаритные размеры, мм | К-воШт. |
| длина | ширина | Толщи-на |
| 1 | Стенка горизонтальная | 1 | 500 | 450 | 16 | 1 |
| 1 | Стенка вертикальная | 2 | 506 | 450 | 16 | 2 |
| 1 | Стенка горизонтальная | 3 | 500 | 450 | 16 | 2 |
| 1 | Дверь | 7 | 500 | 462 | 16 | 1 |
| 1 | Полка | 8 | 465 | 430 | 16 | 1 |
| 1 | Стенка задняя | 10 | 535 | 495 | 3 | 1 |

**Сема сборки.**

 Установить фурнитуру

 Установить ругулируемые опоры.



Соберите корпус тумбы.



Необходимо закрепить детали при помощи эксцентриковой стяжки

 Схема сборки дверей



Установите заднюю стенку





 Схема регулировкики дверей

