

 **Набор мебели для прихожей «ЛАРА» КМ-052.00.**

****Тумба для обуви ЛАРА ТП4

**РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ**

 ***1.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ.***

 1.1 Перед началом сборки изучите настоящую инструкцию, проверьте комплектность изделий в каждом упаковочном месте (пакете, мешке) согласно инструкции.

1.2 Для удобства и качественной сборки потребуются усилия двух сборщиков. Место для сборки должно быть достаточно свободным с ровной площадкой.

1.3 Скомплектуйте все детали, фурнитуру и метизы согласно инструкции по каждому изделию. Приготовьте рабочий инструмент (молоток, шуруповерт (отвертку), шило,).

1.4 Соблюдайте очередность сборочных операций: - установите по месту фурнитуру на каждой детали; - соберите корпус тумбы на стяжках и шкантах; задние стенки (10) крепить при помощи гвоздя (д), выдержав прямые углы (разность диагоналей не более 1 мм);

 - установите корпус тумбы по месту и отрегулируйте опоры (Е); закройте заглушками видимые головки стяжек, установите на полкодержатели (К) съемную полку; установите ручку (И) на фасады;

 1.5 Соблюдайте осторожность:

 - при установке шкантов в глухие отверстия на торцах деталей: при сильных ударах молотков возможно растрескивание материала;

**2.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ.**

2.1 Мебель нужно разместить в помещении так, что бы на изделия не попадали прямые солнечные лучи, отопительные приборы находились не ближе 30 см. При ослаблении соединений деталей необходимо их подтянуть. Освежать и протирать облицованные поверхности и зеркало необходимо только специально предназначенными для этого средствами. Категорически запрещено пользоваться агрессивными жидкостями (спиртом, растворителями и т.п.).

**3.ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРИТЕНЗИЙ.**

Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением копии товарного чека. Претензии от покупателя принимаются торговыми организациями в течение гарантийного срока -24 месяцев со дня приобретения. Претензии не принимаются по дефектам, возникшим по причине не соблюдения покупателем правил по сборке, эксплуатации и уходу за мебелью.

|  |  |
| --- | --- |
| **А 8 шт.**шкант.jpg | **Б 20 шт.**конфирмат1.jpg |
|  **В 2 к-та.**https://csdesire.ru/images/Poleznoe-i-interesnoe-18/lodgiy-131/shkaf-na-lodzhiyu-138/shkaf-na-lodgiu-2-b.jpg | **Ж 2 к-та.**http://www.mebelregion.ru/upload/iblock/623/62358f35a09b9a3a3a17b7fee244d7aa.JPG |
| **д**гвоздь.jpg**40 шт.** | **Е 4 шт** |
| **И**ручка.jpg**3 шт.** | **К 8 шт.**полкодержатель.jpg |
|  | **М 3,5х16 52 шт**шуруп.jpg |
| **Н 1 к-т** | **П 4 шт.**https://osnova-k.ru/upload/iblock/969/05wr8n9kx44mjwswewc9x43o5r1odhiu/1d6c7938_52dd_11e5_b7c2_005056011dca_63c46dfa_57f1_11e6_9456_005056011dca.resize1.jpg |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Па-кет | Наименованиедетали | Пози-ция | Габаритные размеры, мм | К-воШт. |
| длина | Шир. | Тол. |
| 1 | Стенка вертикальная левая | 1 | 965 | 300 | 16 | 1 |
| 1 | Стенка вертикальная правая | 2 | 965 | 300 | 16 | 1 |
| 1 | Стенка горизонтальная | 3 | 700 | 300 | 16 | 1 |
| 1 | Перегородка горизонтальная | 4 | 668 | 300 | 16 | 1 |
| 1 | Перегородка горизонтальная | 5 | 668 | 300 | 16 | 1 |
| 1 | Фасад выдвижного ящика  | 6 | 100 | 662 | 16 | 1 |
| 1 | Фасад ящика откидного | 7 | 380 | 462 | 16 | 2 |
| 1 | Полка | 8 | 180 | 295 | 16 | 2 |
| 1 | Стенка вертикальная внутр. | 9 | 777 | 300 | 16 | 1 |
| 1 | Стенка задняя | 10 |  |  |  | 1 |
| 1 | Стенка боковая ящика | 11 | 250 | 80 | 16 | 2 |
| 1 | Стенка передняя ящика | 12 | 611 | 80 | 16 | 2 |
| 1 | Дно ящика | 13 | 400 | 440 | 3 | 1 |
| 1 | Стенка вертикальная | 14 | 668 | 50 | 18 | 1 |
| 1 | Вкладыш | 15 | 85 | 452 | 10 | 2 |
| 1 | Вкладыш | 15 | 135 | 452 | 10 | 2 |
| 1 | Вкладыш | 15 | 140 | 452 | 10 | 2 |

**Схема сборки**

 Установить ругулируемые опоры. Соберите корпус тумбы.







