

** Набор мебели для прихожей «ЛАРА» КМ-052.00.**

Шкаф в прихожую ЛАРА ШП1-45, ШП2-45

**РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ**

***1.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ.***

1.1 Перед началом сборки изучите настоящую инструкцию, проверьте комплектность изделий в каждом упаковочном месте (пакете, мешке) согласно инструкции.

1.2 Для удобства и качественной сборки потребуются усилия двух сборщиков. Место для сборки должно быть достаточно свободным с ровной площадкой.

1.3 Скомплектуйте все детали, фурнитуру и метизы согласно инструкции по каждому изделию. Приготовьте рабочий инструмент (молоток, шуруповерт (отвертку), шило,).

1.4 Соблюдайте очередность сборочных операций:- установите по месту фурнитуру на каждой детали;

- соберите корпус тумбы на стяжках и шкантах; задние стенки (10) крепить при помощи гвоздя (д), выдержав прямые углы (разность диагоналей не более 1 мм); - установите корпус тумбы по месту и отрегулируйте опоры (Е);

- закройте заглушками видимые головки стяжек; - установите ручку (И) на дерь; - установите по месту двери и отрегулируйте;

1.5 Соблюдайте осторожность:

- при установке шкантов в глухие отверстия на торцах деталей: при сильных ударах молотков возможно растрескивание материала;

**2.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ.**

2.1 Мебель нужно разместить в помещении так, что бы на изделия не попадали прямые солнечные лучи, отопительные приборы находились не ближе 30 см. При ослаблении соединений деталей необходимо их подтянуть. Освежать и протирать облицованные поверхности и зеркало необходимо только специально предназначенными для этого средствами. Категорически запрещено пользоваться агрессивными жидкостями (спиртом, растворителями и т.п.).

**3.ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРИТЕНЗИЙ.**


|  |  |
| --- | --- |
| **А 16 шт.**  шкант.jpg | **Б 20 шт.**  конфирмат1.jpg |
| **В 1 шт.**  **D:\OLD_D\Шкафы\Инструкции\Фурнитура\вешалка.jpg** | **Ж 6 шт.**  Петля.jpg |
| **д**  гвоздь.jpg  **46 шт.** | **Е 4 шт** |
| **И**  ручка.jpg  **1 шт. (ШП1-45)**  **2 шт. (ШП2-45)** | **М 3,5х16 - 32 шт**  шуруп.jpg |


Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением копии товарного чека. Претензии от покупателя принимаются торговыми организациями в течение гарантийного срока -24 месяцев со дня приобретения. Претензии не принимаются по дефектам, возникшим по причине не соблюдения покупателем правил по сборке, эксплуатации и уходу за мебелью.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Па-кет | Наименование  детали | Пози-ция | Габаритные размеры, мм | | | | К-во  Шт. |
| **ШП1-45** | | **ШП2-45** | |
| длина | ширина | длина | ширина |
| 1 | Стенка горизонтальная | 1 | 500 | 450 | 600 | 450 | 1 |
| 1 | Стенка вертикальная | 2 | 2150 | 450 | 2150 | 450 | 2 |
| 1 | Стенка горизонтальная | 3 | 500 | 450 | 600 | 450 | 1 |
| 1 | Перегородка вертикальная | 4 | 468 | 200 | 568 | 200 | 1 |
| 1 | Дверь | 7 | 2144 | 280 | 2144 | 280 | 1 |
| 1 | Дверь | 7 | 2144 | 180 | 2144 | 280 | 1 |
| 1 | Полка разделительная | 8 | 468 | 430 | 568 | 430 | 2 |
| 1 | Стенка задняя | 10 | 2180 | 495 | 2180 | 595 | 1 |


**Сема сборки.**

Установить фурнитуру

 Установить ругулируемые опоры.




Соберите корпус шкафа.




Необходимо закрепить детали при помощи конфирмата (б)

Схема сборки дверей



Установите заднюю стенку






Схема регулировкики дверей

