## Порядок выполнения монтажа люка

1. Подготовить проем. Проем должен точно соответствовать размерам люка,
2. Внимание! Если люк более 700 мм х 700 мм; наклеить на тыльную сторону крышки люка армирующую сетку (серпянку), клеить на ПВА.
3. Установить люк в проем, выровнять люк, учитывая толщину слоя финишной отделки,
4. Закрепить люк винтами, либо саморезами, см. монтажную схему. Винты должны быть установлены через каждые 150 мм. Если между рамой люка и стеной/потолком есть щель, то необходимо её устранить.
5. Проверьте люк на открывание/закрывание, если люк установлен правильно, то крышка люка не должна цеплять раму люка, Крышка люка должна открываться легко.

## Финишная отделка люка

1. Маяком всей финишной отделки должен быть край алюминиевого профиля рамы люка и крышки люка, который имеет толщину 0,2 мм. Внимание! Финишная отделка люка и основной поверхности стены/потолка не должна выходить за край алюминиевого профиля, Все щели между рамой люка и несущей конструкцией должны быть тщательно прошпаклеваны фугенфюллером, Щели между ГКЛ на крышке люка и алюминиевой рамкой крышки люка так же прошпаклевать фугенфюллером.
2. По периметру основной поверхности стены/потолка и крышки люка наклеить серпянку (сетку), причем наклеить с плотным прилеганием к алюминиевой раме люка и крышке люка.
3. Провести обработку фугенфюллером.
4. Ошкурить прошпаклеванные поверхности.
5. Грунтовать поверхность основной стены и крышки люка.
6. Шпаклевать Ветонитом (Шпаклевка LR ).
7. С 1 по 6 пункты должны быть выполнены в одно время. После шпаклевки необходимо открыть люк и очистить от шпаклевки все торцевые поверхности рамы люка и крышки люка.
8. Наложить на крышку люка и основную поверхность стеклохолст малярный, призванный скрыть все мелкие трещины и укрепить финишный слой поверхности. Использовать клей ПВА.
9. Производить финишную шпаклевку основной поверхности и крышки люка. Производить шпаклевку вдоль и поперек.
10. Ошкурить прошпаклеванные поверхности. Загрунтовать.
11. Открыть люк и очистить от шпаклевки все торцевые поверхности рамы люка и крышки люка,
12. Провести окраску основной поверхности стены/потолка и крышки люка.

**ВНИМАНИЕ!!!** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию люка!