**Комплектность деталей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Наименование детали | Размер, мм | К-во, шт |
| 1 | Крышка | 351х351х16 | 1 |
| 2 | Стенка вертикальная | 602х350х16 | 1 |
| 3 | Стенка вертикальная | 517х350х16 | 1 |
| 4 | Перегородка | 506х350х16 | 1 |
| 5 | Стенка горизонтальная | 868х350х16 | 1 |
| 6 | Сидение | 534х347х16 | 1 |
| 7 | Стенка задняя | 534х150х16 | 1 |
| 6а | Мягкий элемент |  |  |
| 8 | Цоколь | 868х80х16 | 1 |
| 9 | Полка | 530х297х16 | 1 |
| 10 | Дверь откидная | 530х350х16 | 1 |
| 11 | Дверь боковая | 313х350х16 | 1 |
| 12 | Фасад ящика | 147х313х16 | 1 |
| 13 | Стенка боковая ящика | 300х100х16 | 2 |
| 14 | Стенка задняя ящика | 261х100х16 | 1 |
| 15 | Фальш-панель ящика | 261х100х16 | 1 |
| 16 | Дно ящика (ДВП) | 293х300х3 | 1 |
| 17 | Стенка задняя (ДВП) | 614х339х3 | 1 |
| 18 | Стенка задняя (ДВП) | 276х462х3 | 2 |
| 19 | Планка стыковочная | 446мм | 2 |

**Комплектность метизов и фурнитуры**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Название | Кол-во | Рис. |
| 1 | Винт-стяжка Confirmat 7х50 | 19 |  |
| 2 | Ключ к винту-стяжке Confirmat | 1 |  |
| 3 | Заглушка к винту-стяжке Confirmat | 19 |  |
| 4 | Ручка-скоба | 3 |  |
| 5 | Винт 4х22+шайба | 4 |  |
| 6 | Саморез 3,5х30 | 2 |  |
| 7 | Подпятник-гвоздь | 4 |  |
| 8 | Саморез 3,5х16 | 17 |  |
| 9 | Саморез 4,0х16 | 16 |  |
| 10 | Направляющая роликовая 300мм | 1 |  |
| 11 | Эксцентрик D-15мм | 4 |  |
| 12 | Винт к эксцентрику L-12мм | 4 |  |
| 13 | Заглушка к эксцентрику | 4 |  |
| 14 | Шкант 8х35 деревянный | 7 |  |
| 15 | Гвозди 1,2х25 | 50 |  |
| 16 | Полкодержатель | 5 |  |
| 17 | Петля внутренняя | 4 |  |
| 18 | Винт 4х35 | 2 |  |
| 19 | Амартизатор газовый | 1 |  |



Республика Беларусь УП «МЕБЕЛЬ-КЛАСС»


г. Минск, ул. Основателей, 24, 220031, тел./факс (+375-17) 266-55-01

[www.mebelklass.com](http://www.mebelklass.com)

Набор мебели для прихожей «Порто» МК 501.09

Скамья МК 501.09.7

Инструкция по сборке и уходу



Правая исполнение Левое исполнение

Эксплуатация и уход за мебелью

Сохранность мебели и продолжительность её эксплуатации зависит не только от конструкции и качества изготовителя, но и в значительной степени от правильного обращения и своевременного ухода за ней. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации мебели температура воздуха в квартире должна быть не ниже +10С с относительной влажностью 45-70%.

**Необходимо:**

– предохранять поверхности изделия от попадания на них жидкостей или немедленно удалить с поверхности, в случае их попадания;

– протирать поверхности сухой мягкой ветошью или тканью, допускается увлажнение средством по уходу за мебелью;

– беречь поверхности изделия от механических повреждений;

– периодически подтягивать крепежные элементы при ослаблении соединения.

**Не рекомендуется:**

– устанавливать изделие вплотную или вблизи источников тепла и отопления;

– эксплуатировать изделие в сырых не отапливаемых, непроветриваемых помещениях;

– передвигать, переносить мебель в нагруженном состоянии!!!

Порядок предъявления претензий

1. Претензии по качеству и некомплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением копии товарного чека и этикеткой с датой изготовления изделия.
2. По дефектам, появившихся из-за несоблюдения покупателем порядка сборки, правил эксплуатации, претензии не принимаются.
3. Претензии от покупателя торговыми организациями принимаются в течении 24 месяцев со дня приобретения мебели (e-mail: info@mebelklass.com)
4. Сохраняйте упаковку до окончательной сборки изделия.

***Декларация о соответствии ЕАЭС BY/112 11.01. ТР025 122 01346***

***Действительна по 19.11.2025г.***