

|  |  |
| --- | --- |
| **Руководство пользователя**  **Модель: GH-18N**  Уничтожитель насекомых использует лучи ультрафиолета, которые являются самыми притягательными для световых сенсоров летучих насекомых, таких как мухи, моль, комары и другие. Эти насекомые погибают от электрического тока, проходящего в металлической сетке. Без химии, без запаха, без использования спреев, без ультразвука, не загрязняет окружающую среду, безопасно для людей и животных. Идеально подходит для использования дома, на фабриках, в местах общественного питания, больницах и других.  **Внимание!**   * Можно использовать как на открытом воздухе, так и в помещениях. * Высокое напряжение! Отключите от сети перед ремонтом или очисткой. * При включенном приборе не кладите металлические предметы внутрь решетки. * Устанавливайте прибор вдали от легковоспламеняемых предметов. * Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, чувствительными или умственными возможностями, а также людьми с недостаточным опытом и знаниями, пока они не получат инструкции относительно пользования прибором от человека, ответственного за их безопасность. * Не допускайте попадания воды или других жидкостей на прибор. * При использовании удлинителей держите их вдали от воды и других жидкостей. * Запрещено использовать прибор в месте скопления легковоспламеняющихся паров и взрывчатой пыли. * Уничтожитель можно повесить на стену с помощью 4 болтов либо поставить на ровную устойчивую поверхность. * В данном уничтожителе нельзя заменить лампу. После того, как она перегорела, просто утилизируйте данный прибор. * При любом повреждении необходимо связаться с квалифицированным специалистом. * При очистке прибора обязательно отключайте прибор от сети. После этого очистите лоток и сам уничтожитель с помощью сухой тряпки.   Потребление: AC220V-240V 50/60 Hz |  |