**Шкаф угловой**

**Ш902хB2150xГ902**

**Инструкция по сборке и уходу**

При сборке соблюдать осторожность, чтобы избежать механических повреждений поверхностей.

Инструмент для сборки: набор отверток (или шуруповёрт), набор ключей, молоток, рулетка.



 Таблица №1: Комплектность деталей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование деталей | Размер, мм | Кол-во, шт. |
| 1 | Боковина левая | 2134х380х16 | 1 |
| 2 | Боковина правая | 2134х380х16 | 1 |
| 3 | Полик | 884х884х16 | 1 |
| 4 | Крыша | 902х902х16 | 1 |
| 5 | Цоколь | 750х60х16 | 1 |
| 6 | Цоколь | 808х60х16 | 1 |
| 7 | Цоколь | 824х60х16 | 1 |
| 8 | Задняя стенка | 2058х518х16 | 1 |
| 9 | Стенка внутренняя | 2058х350х16 | 1 |
| 10 | Полка | 350х340х16 | 2 |
| 11 | Полка | 348х340х16 | 2 |
| 12 | Полка | 868х370х16 | 2 |
| 13 |  Перегородка | 868х200х16 | 2 |
| 14 | Стенка задняя | 2086х380х3 | 1 |
| 15 | Стенка задняя | 2086х447х3 | 2 |
| 16  | Дверца | 2067х355х16 | 2 |

Таблица №2: Комплектность метизов и фурнитуры

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во, шт | Примечание |
| 001 | Конфирмат 7x50 | 54+2шт. |  |
| 002 | Гвоздь 1,2х25  | 15 грамм |  |
| 003 | Подпятник одинарный с гвоздем  | 10 шт. |  |
| 004 | Шуруп 3,5х16 | 38+2 шт. |  |
| 005 | Ручка (База 160) | 2 шт. |  |
| 006 | Шуруп 4,2х31 | 4 шт. |  |
| 007 | Шайба полимерная 4,5х10 | 4 шт. |  |
| 008 | Петля угловая  | 8 компл. |  |
| 009 | Фланец трубы d=25мм | 2 шт. |  |
| 010 | Полкодержатель металлический d=5мм | 8 шт. |  |
| 011 | Ключ шестигранный  | 1 шт. |  |
| 012 | Планка соединительная L=1600, 486мм | 1 шт. |  |
| 013 | Трубы d=25мм L=865мм | 1шт. |  |

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ:**

* 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха 18⁰С и относительной влажностью воздуха 65% - 70%.
	2. Необходимо избегать прямого попадания солнечных лучей на мебель.
	3. Поверхность изделия следует предохранять от попадания на них жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон и т.п.).
	4. На поверхность стола не рекомендуется ставить предметы с температурой выше 65⁰С.
	5. Допустимая нагрузка на поверхность стола не более 30кг.
	6. Для чистки рекомендуется пользоваться преимущественно сухой мягкой тканью (фланец, сукно, плюш и т.п.) или замшей, с использованием специально предназначенных очистителей, которые зачастую имеют полирующие свойства.
	7. Загрязненные участки стола рекомендуется очищать как можно скорее после того , как она испачкалась, так как это снижает риск образования разводов, пятен и повреждений мебели.

В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители, которые в настоящее время предоставлены в достаточно широком ассортименте и , помимо надлежащих очищающих качеств, обладают полирующим, защитным, консервирующим, ароматизирующим и иным свойствами. Необходимо строго следовать инструкциям производителей этих веществ.

При отсутствии специальных средств возможна чистка с применением необходимого количества водного раствора нейтральных моющих средств(например : 2% - моющего средства, 98% - воды). По завершении любой чистки необходимо насухо протереть все поверхности подвергавшиеся влажной уборке.

* 1. Не допускайте попадания влаги на стыки и торцевые части деталей.
	2. При ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать винты, стяжки и т.п.

**ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ:**

1. Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно продавцу, где приобретена мебель, с обязательным приложением копии товарного чека или договора.
2. Претензии от покупателей торговыми организациями принимаются в течении гарантийного срока.
3. По дефектам, появившимся при транспортировке, сборке, хранении, несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 24 МЕСЯЦА СО ДНЯ ПРОДАЖИ

СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ – 10 ЛЕТ