

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**





МИНИ БЛЕНДЕР ДЛЯ СОКОВ

Насладитесь здоровым и свежим фруктовым соком.

Как идеально выпить бутылочку свежего фруктового сока после сонного полудня или занятий спортом!

Беспроводной дизайн позволяет автоматически выжимать сок и так легко наслаждаться вкусным соком.

DEM-NU-05

Перед использованием внимательно прочтите руководство по эксплуатации.

**Состав устройства**



Чаша

Крышка

Вставка

Крыша чаши

Прокладка

Нож

Ручка

Корпус

Индикатор

Кнопка

Кабель USB

**Структурная схема**



Кнопка безопасности

Аккумулятор

Двигатель

Панель управления

Цепь контроля аккумулятора

Порт USB

**Технические параметры**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | DEM-NU-05 |
| Номинальная мощность | 140 Вт |
| Максимальная емкость | 0,4 л |

**Использование**

1. Наполните чашу фруктами и чистой водой.

Нарежьте фрукты на небольшие кусочки и добавьте в чашу. Не заполняйте чашу больше, чем наполовину. Затем добавьте воду.

1. Прокрутите корпус и завинтите чашу.

Нажмите кнопку безопасности, индикатор моргнет дважды голубым цветом, и прозвучит звуковой сигнал в течение секунды.

1. Кнопка старта.

Нажмите на кнопку дважды. После того, как блендер начнёт работу, он будет работать 40 секунд, загорится индикатор голубого цвета и дважды прозвучит звуковой сигнал.

1. Встряхните чашу.

После того, как аппарат начнёт работу, встряхните чашу, чтобы фрукты разрезались ножом.

1. Завершение.

Нажмите кнопку, и аппарат прекратит работу. Индикатор голубого цвета означает, что у блендера достаточно заряда аккумулятора, а красный индикатор показывает, что его необходимо зарядить.

1. Разберите аппарат и наслаждайтесь напитком.

Промойте чашу сразу же после использования, закрыв USB-порт во избежание намокания.

1. Зарядка

Индикатор голубого цвета означает, что идёт зарядка. Если возникнут проблемы, индикатор станет красным.

**Предупреждение**

1. Не открывайте крышку в процессе работы аппарата. Никогда не касайтесь вращающихся частей.
2. Не засовывайте пальцы и иные части тела в ещё не отсоединённую чашу во избежание контакта с ножами.
3. Запрещено хранить еду в чаше более чем 6 часов, так как еда будет портиться, вызывая особый запах в чаше.
4. Не используйте кипяток для мытья чаши.
5. Не погружайте прибор в воду или другую жидкость. Запрещено мыть основу устройства в воде. Перед чисткой закройте USB-разъем силиконовой крышкой, во избежание попадания воды.
6. Чтобы избежать случайных травм во время мытья, не касайтесь ножей руками.
7. Не включайте аппарат в легковоспламеняющейся и взрывоопасной среде.
8. Не пытайтесь самостоятельно заменить ножи. Если необходимо, свяжитесь со специалистом по обслуживанию для замены ножей.
9. Выключите устройство из розетки, прежде чем менять принадлежности или касаться подвижных частей.
10. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором

**Рецепты вкусных напитков**

Манговое молоко

1. Нарежьте манго на небольшие кусочки и добавьте 200 мл молока.
2. Смешивайте в блендере в течение 30-70 секунд и встряхните.

Банановый сок

1. Нарежьте банан.
2. Добавьте 200 мл молока и 200 мл воды с мёдом.
3. Смешивайте в блендере в течение 30-70 секунд и встряхните.

Яблочный йогурт

1. Нарежьте яблоко на небольшие кусочки и добавьте 200 мл йогурта.
2. Смешивайте в блендере в течение 30-70 секунд и встряхните.

**Советы**

1. Не открывайте крышку во время работы блендера и никогда не касайтесь вращающихся ножей.
2. В процессе перемешивания выключите прибор от сети и удалите застрявшие твёрдые частицы. Включите аппарат заново.
3. Фрукты не должны наполнять чашу больше, чем на половину. Пожалуйста, плотно закрывайте крышку, когда используете устройство.
4. Этот прибор не подходит для фарша. Блендер не подходит для измельчения орехов или бобов.
5. Пожалуйста, употребляйте напитки вовремя. Не храните их в чаше более, чем 6 часов.
6. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием устройства.
7. Данная продукция предназначена только для использования в домашних условиях. Не используйте аппарат не по назначению.
8. Пожалуйста, прекратите использовать прибор, если кабель для USB-зарядки повреждён или не функционирует.
9. Пожалуйста, не оставляйте USB-кабель включённым и не надавливайте на разъем.
10. Не используйте кипяток для мытья.
11. Прежде, чем использовать блендер, убедитесь, что у зарядного устройства подходящий разъем и выходное напряжение составляет 5 В.
12. Не используйте прибор в местах, доступных для детей и храните его соответствующим образом
13. Не допускайте, чтобы USB-кабель контактировал с острыми предметами или находился на поверхностях с высокими температурами.
14. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
15. Перед чисткой закройте USB-разъем силиконовой крышкой, во избежание попадания воды. Если она повреждена или потерялась, пожалуйста, прекратите использование прибора и попросите специалиста по обслуживанию починить его, чтобы избежать короткого замыкания.
16. Кусочки фруктов не должны быть слишком большими. Рекомендованный размер - не более 20\*20 мм для предотвращения застревания кусочков в чаше и поломки устройства.
17. Для достижения лучшего качества сока следует полностью зарядить блендер. Пожалуйста, при недостатке мощности заряжайте его время от времени. Не используйте устройство во время зарядки.
18. Не используйте прибор в легковоспламеняющейся и взрывоопасной среде.
19. Не засовывайте пальцы и иные части тела в ещё не отсоединённую чашу во избежание контакта с ножами.
20. Блендер защищён блокировкой. Если число последовательных блокировок вращения превзойдёт 4 в течение трёх минут или нагрузка в 20А будет длиться 10 секунд, устройство прекратит работу на 5 минут.
21. Перед подключением блендера к электросети удостоверьтесь в том, что напряжение электросети на месте соответствует напряжению, указанному в табличке с надписью основания.
22. Пожалуйста, перестаньте использовать данную продукцию, когда сетевой шнур, вилка или другие принадлежности и узлы повреждены.
23. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором. Не позволять детям использовать блендер без присмотра.
24. Если сетевой шнур поврежден, он должен быть заменен и отремонтирован квалифицированным специалистом изготовителя, его отделе обслуживания или аналогичном отделении, чтобы избежать опасности.
25. Не используйте данную продукцию на поверхности с водой или неровной поверхности. Не позволяйте корпусу чаши, базе с электродвигателем или сетевому шнуру касаться горячей поверхности.
26. Не используйте принадлежности или узлы, произведенные другими фирмами - производителями или не рекомендованными фирмами - производителями.
27. Будьте особенно осторожны с лезвием во избежание травмы.
28. Не кладите руки или другие принадлежности в чашу при перемешивании, чтобы избежать личных травм или повреждения машины.
29. Отключите блендер от сети после использования.
30. Необходимо всегда отключать блендер от питания, если он оставлен без присмотра, и перед сборкой, разборкой или чисткой
31. Не погружайте базу с электродвигателем в воде или других жидкостях. Не мойте непосредственно водой корпус машины для предотвращения поражения током.
32. Необходима осторожность при обращении с острыми режущими лезвиями, при опорожнении чаши и в ходе чистки.

**Чистка и обслуживание**

1. Отключите от электросети перед чисткой.

2. Опустите мягкую ткань или губку в смесь моющего средства и теплой кипяченой воды. Затем очистите внешнюю поверхность базы с электродвигателем. Не ставьте базу с электродвигателем непосредственно в воду для очистки или не мойте его непосредственно водой.

3. Тщательно очистите панель управления и ручку регулировки скорости, чтобы обеспечить их гибкие операции. Если во время операции на поверхность базы с электродвигателем попал жидкий или вязкий материал, немедленно удалите его.

Примечание: вытрите мягкой тканью, чтобы не поцарапать внешний вид базы с электродвигателем. Не используйте коррозирующие моющие средства или жидкости для очистки. Храните после её полного высушивания.

4. Будьте аккуратны при очистке чаши.



Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, Деректива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

**Устранение неисправностей**

Проверьте следующие вопросы перед отправкой в назначенный отдел обслуживания.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Неисправность  | Возможная причина  | Решения |
| Не работает | Электропитание не подключено  | Вставьте вилку в подходящую розетку |
| Чаша неправильно установлена на корпусе | Установите чашу правильно |
| Ингредиенты не измельчаются или вращение нестабильно | Кубики еды слишком большие | Разрежьте кубики еды на более мелкие кусочки |
| Недостаточно жидкости | Добавьте жидкость |
| Слишком твердые продукты  | Уменьшите долю твердых продуктов |
| Эффект измельчения плохой | Добавляется слишком мало жидкости | Добавьте жидкость |
| Слишком твердые продукты | Уменьшите долю твердых продуктов |
| Слишком большой объем продуктов | Уменьшите объем продуктов |

**Изготовитель**: Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.
**Адрес**: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, China

**Сделано в Китае.**

**Дата производства зашифрована в серийном номере: первые две цифры указывают на год производства, следующие две - месяц производства.**

**Импортер в Республику Беларусь: ЧТУП «Неолинк»**

**Адрес**: г. Минск, ул. Скрыганова, 6А, пом. 25 +375 17 256-18-12 info@neolink.by www.neolink.by

**Сервисный центр**: ЧТУП «Неолинк»

**Адрес**: г. Минск, ул. Каменногорская, 45 +375 17 515-67-04

**Срок службы**: 24 месяца.

**Срок гарантии**: 12 месяцев.

**Использовать только по назначению.**

**Не разбирайте устройство.**